ООО АПП «Энергомаш»

**Комплект ПС-240А**

**Для замены дефектных изоляторов**

**Марки ПС-240А**

|  |
| --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ** |

Комплект ПС -240А предназначен для замены в условиях эксплуатации на воздушных линиях электропередачи дефектных изоляторов в гирлянде, находящейся под рабочим тяжением.

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** | |
| **Марка изоляторов** | **ПС-240А** |
| **Габаритные размеры, мм** | **480х225х220** |
| **Масса, кг** | **27,0** |

|  |
| --- |
| **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ** |
| **Хомут (вайма) ПС-240У (верх, низ) ………………..2 шт.**  **Матрица ПС-240А………………..…………….. 1 комп.**  **Паспорт изделия …………………………………3шт.** |
| **Стяжка винтовая СВ-25 ……………………………2 шт.** |
| **Скоба СК-7-1 ……………………………………..8 шт.** |
| **Ящик деревянный для хранения ………………….1 шт.** |

ООО АПП «Энергомаш»

**Комплект ПС-240А**

**Для замены дефектных изоляторов**

**Марки ПС-240А**

|  |
| --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ** |

Комплект ПС -240А предназначен для замены в условиях эксплуатации на воздушных линиях электропередачи дефектных изоляторов в гирлянде, находящейся под рабочим тяжением.

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** | |
| **Марка изоляторов** | **ПС-240А** |
| **Габаритные размеры, мм** | **480х225х220** |
| **Масса, кг** | **27,0** |
| **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ** | |
| |  | | --- | | **Хомут (вайма) ПС-240У (верх, низ) ………………..2 шт.**  **Матрица ПС-240А………………..…………….. 1 комп.**  **Паспорт изделия …………………………………3шт.** | | **Стяжка винтовая СВ-25 ……………………………2 шт.** | | **Скоба СК-7-1 ……………………………………..8 шт.** | | **Ящик деревянный для хранения ………………….1 шт.** | | |
|  | |
|  | |
|  | |