**8. Сведения о рекламациях**

Рекламации и другие сведения и претензии направлять по адресу: 453300, Респ. Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, д.6, а/я 103 ООО АПП «Энергомаш»

тел./факс (34761) 4-82-06.


Е-mail: [em.app@mail.ru](mailto:em.app@mail.ru)



**Тележка для передвижения по проводам расщепленной фазы**

**Модель №13242**

Паспорт и руководство по эксплуатации



2018г.

1. **Назначение**

Тележка для передвижения по проводам расщепленной фазы модель № 13242 (ТУ 5221-111-27560230-12) предназначена для передвижения одного электромонтёра по проводам расщепленного молниезащитного троса или верхним проводам расщепленной фазы с расщеплением от 2 до 8 проводов, при проведении монтажных и ремонтных работ на ВЛ.

Тележка изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.

Конструкция тележки представлена на рисунке 1:



Рисунок 1: Тележка монтажная модель № 13242.

1-Люлька; 2-Ролик; 3-Подвеска; 4-Строп страхующий.

1. **Технические характеристики:**

Грузоподъёмность тележки – не более 150 кг;

Габаритные размеры - 1295×520×864 мм;

Допустимые диаметры проводов – 10…38 мм;

Масса тележки в сборе – 36 кг;

Расстояние между проводами расщепленной фазы – 400…600 мм;

Количество проводов в фазе – 2…8;

Количество роликов – 6;

Диапазон рабочих температур –40°С … +40°С.

1. **Комплектность**

* Тележка модель №13242 в сборе – 1 шт.
* Строп – 3 шт.
* Паспорт изделия – 1 шт.
* Руководство по эксплуатации – 1 шт.

1. **Условия транспортирования и хранения**

Срок хранения не более 3-х лет при соблюдении условий хранения группы 3 по ГОСТ 15150. По истечении указанного срока хранения без эксплуатации необходимо провести эксплуатационные испытания. Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими в данном виде транспорта.

1. **Срок эксплуатации**

Срок эксплуатации тележки – 3 года. Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

1. **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации тележки модель №13242-12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

1. **Свидетельство о приемке**

Тележка для передвижения по проводам расщепленной фазы модель №13242; заводской №\_\_\_\_\_\_, соответствует техническим требованиям конструкторской документации Т-000.000.СБ и призвана годной к эксплуатации.

М.П. Дата выпуска…………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись лица ответственного за приемку)